{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)","表3-9 综合单价分析表（三）","5.1-1单位工程人材机汇总表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)","index":0,"n_rows":67,"n_cols":11,"rows_kept":67,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,3],[1,4,1,7],[1,8,1,10],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,2,10],[3,7,3,8],[3,9,3,9],[4,3,4,4],[4,7,4,8],[5,3,5,4],[5,7,5,8],[6,3,6,4],[6,7,6,8],[7,3,7,4],[7,7,7,8],[8,3,8,4],[8,7,8,8],[9,3,9,4],[9,7,9,8],[10,3,10,4],[10,7,10,8],[11,3,11,4],[11,7,11,8],[12,3,12,4],[12,7,12,8],[13,3,13,4],[13,7,13,8],[14,3,14,4],[14,7,14,8],[15,0,15,8],[16,0,16,10],[17,0,17,3],[17,4,17,7],[17,8,17,10],[18,0,18,10],[19,0,19,3],[19,4,19,7],[19,8,19,10],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[20,2,21,2],[20,3,21,4],[20,5,21,5],[20,6,21,6],[20,7,20,10],[21,7,21,8],[21,9,21,9],[22,3,22,4],[22,7,22,8],[23,3,23,4],[23,7,23,8],[24,3,24,4],[24,7,24,8],[25,3,25,4],[25,7,25,8],[26,3,26,4],[26,7,26,8],[27,3,27,4],[27,7,27,8],[28,3,28,4],[28,7,28,8],[29,3,29,4],[29,7,29,8],[30,3,30,4],[30,7,30,8],[31,3,31,4],[31,7,31,8],[32,3,32,4],[32,7,32,8],[33,3,33,4],[33,7,33,8],[34,3,34,4],[34,7,34,8],[35,3,35,4],[35,7,35,8],[36,3,36,4],[36,7,36,8],[37,3,37,4],[37,7,37,8],[38,0,38,8],[39,0,39,10],[40,0,40,3],[40,4,40,7],[40,8,40,10],[41,0,41,10],[42,0,42,3],[42,4,42,7],[42,8,42,10],[43,0,44,0],[43,1,44,1],[43,2,44,2],[43,3,44,4],[43,5,44,5],[43,6,44,6],[43,7,43,10],[44,7,44,8],[44,9,44,9],[45,3,45,4],[45,7,45,8],[46,3,46,4],[46,7,46,8],[47,3,47,4],[47,7,47,8],[48,3,48,4],[48,7,48,8],[49,3,49,4],[49,7,49,8],[50,3,50,4],[50,7,50,8],[51,3,51,4],[51,7,51,8],[52,3,52,4],[52,7,52,8],[53,3,53,4],[53,7,53,8],[54,3,54,4],[54,7,54,8],[55,3,55,4],[55,7,55,8],[56,3,56,4],[56,7,56,8],[57,3,57,4],[57,7,57,8],[58,3,58,4],[58,7,58,8],[59,3,59,4],[59,7,59,8],[60,3,60,4],[60,7,60,8],[61,3,61,4],[61,7,61,8],[62,3,62,4],[62,7,62,8],[63,0,63,8],[64,0,64,8],[65,0,65,10],[66,0,66,3],[66,4,66,7],[66,8,66,10]]}
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：广东以色列科研楼部分实验室工艺一体化设备购买及配套安装项目-通风工程",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":3},"第 1 页  共 3 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":7},"综合单价",null,"综合合价","其中：暂估价"]
[null,null,"整个项目"]
[1,"030108001001","离心风机 SG-2F-01 额定风量：1600CMH全压：350Pa 功率：2kW","1.离心式通(引)风机安装 设备重量(t以内) 0.5\n2.软管接口制作安装\n3.防雨罩\n4.软管接口制作安装\n5.设备支架制作\n6.设备支架安装\n7.减震器安装",null,"台","1"]
[2,"030701003001","变频多联四面出风式空调室内机 制冷量4.5W","1.整体式空调机组(吊装)安装 制冷量(kW) 30以下\n2.设备支架制作\n3.设备支架安装",null,"台","1"]
[3,"011304002001","单层百叶风口300*300","1.风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 1280",null,"个","1"]
[4,"011304002003","单层百叶风口400*400","1.风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 1800",null,"个","2"]
[5,"011304002005","方形散流器400*400","1.风口安装 方形散流器 周长(mm以内) 2000",null,"个","1"]
[6,"011304002006","方形散流器500*500","1.风口安装 方形散流器 周长(mm以内) 2000",null,"个","1"]
[7,"011304002007","方形散流器600*600","1.风口安装 方形散流器 周长(mm以内) 2500",null,"个","4"]
[8,"030702007001","塑料圆形风管制作安装 直径×壁厚(mm) ≤320×3","1.塑料圆形风管制作安装 直径×壁厚(mm) ≤320×3",null,"m2","74.836"]
[9,"030702007003","塑料矩形风管制作安装 长边长×壁厚(mm) ≤500×4","1.塑料矩形风管制作安装 长边长×壁厚(mm) ≤500×4",null,"m2","49.3"]
[10,"030702007002","镀锌薄钢板矩形净化风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤320","1.镀锌薄钢板矩形净化风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤320\n2.发泡橡塑保温板安装 通风管道 厚度(mm以内/层) 30",null,"m2","12.46"]
["本页小计"]
["注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。"]
[{"$nulls":8},"表—08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：广东以色列科研楼部分实验室工艺一体化设备购买及配套安装项目-通风工程",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":3},"第 2 页  共 3 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":7},"综合单价",null,"综合合价","其中：暂估价"]
[11,"030702007004","镀锌薄钢板矩形净化风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤450","1.镀锌薄钢板矩形净化风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤450\n2.发泡橡塑保温板安装 通风管道 厚度(mm以内/层) 30",null,"m2","46.15"]
[12,"030703005001","手动调节阀DN200","1.碳钢 调节阀安装 圆、方形风管蝶阀 周长(mm以内) 800",null,"个","3"]
[13,"030703005005","手动调节阀DN315","1.碳钢 调节阀安装 圆、方形风管蝶阀 周长(mm以内) 800",null,"个","1"]
[14,"030703005003","手动调节阀320*200","1.碳钢 调节阀安装 圆、方形风管蝶阀 周长(mm以内) 1600",null,"个","2"]
[15,"030703005010","手动调节阀400*200","1.碳钢 调节阀安装 圆、方形风管蝶阀 周长(mm以内) 1600",null,"个","1"]
[16,"030703005007","手动调节阀400*250","1.碳钢 调节阀安装 圆、方形风管蝶阀 周长(mm以内) 1600",null,"个","4"]
[17,"030703005012","手动调节阀400*300","1.碳钢 调节阀安装 圆、方形风管蝶阀 周长(mm以内) 1600",null,"个","1"]
[18,"030703005002","手动调节阀500*250","1.圆、方形不锈钢蝶阀安装 周长(mm以内) 1700",null,"个","4"]
[19,"030703005008","变风量调节阀400*250","1.变风量控制器",null,"个","1"]
[20,"030703005014","变风量调节阀300*200","1.变风量控制器",null,"个","1"]
[21,"030703005015","变风量调节阀DN200","1.变风量控制器",null,"个","1"]
[22,"030703005009","定风量阀400*250","1.碳钢 调节阀安装 圆、方形风管蝶阀 周长(mm以内) 800",null,"个","1"]
[23,"030703005006","定风量阀φ200","1.碳钢 调节阀安装 圆、方形风管蝶阀 周长(mm以内) 800",null,"个","4"]
[24,"030703001001","风管止回阀315","1.碳钢 调节阀安装 圆、方形风管蝶阀 周长(mm以内) 800",null,"个","1"]
[25,"031301018001","墙体开孔","1.人工打孔(洞) 砖结构(洞口截面mm) 300×300以外",null,"m3","0.2301"]
[26,"031301018002","墙体开孔","1.人工打孔(洞) 砖结构(洞口截面mm) 300×300以内",null,"m3","0.0942"]
["本页小计"]
["注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。"]
[{"$nulls":8},"表—08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：广东以色列科研楼部分实验室工艺一体化设备购买及配套安装项目-通风工程",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":3},"第 3 页  共 3 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":7},"综合单价",null,"综合合价","其中：暂估价"]
[27,"030801006001","气路不锈钢管306LDN40","1.低压 不锈钢管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 40\n2.低中压管道液压试验 公称直径(mm以内) 100\n3.空气吹扫 公称直径(mm以内) 50",null,"m","298.2"]
[28,"030503008001","卡套接头","1.低压 螺纹阀门 公称直径(mm以内) 40",null,"个","73"]
[29,"030807001001","螺纹阀门","1.低压 螺纹阀门 公称直径(mm以内) 40",null,"个","96"]
[30,"030807001002","气路阀","1.低压 螺纹阀门 公称直径(mm以内) 40",null,"个","23"]
[null,null,"分部分项合计"]
[null,null,"措施项目"]
[31,"031302007001","高层施工增加",null,null,"项","1"]
[32,"031301017001","脚手架搭拆费","1.脚手架搭拆费(通风空调工程)\n2.脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程)\n3.脚手架搭拆费(建筑智能化工程)\n4.脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章)",null,"项","1"]
[null,null,"单价措施合计"]
{"$rows_empty":9}
["本页小计"]
["合   计"]
["注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。"]
[{"$nulls":8},"表—08"]

{"sheet":"表3-9 综合单价分析表（三）","index":1,"n_rows":42,"n_cols":12,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,6],[1,8,1,11],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,2,10],[2,11,3,11],[3,6,3,8],[4,6,4,8],[5,6,5,8],[6,6,6,8],[7,6,7,8],[8,6,8,8],[9,6,9,8],[10,6,10,8],[11,6,11,8],[12,6,12,8],[13,6,13,8],[14,0,14,11],[15,0,15,6],[15,8,15,11],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[16,2,17,2],[16,3,17,3],[16,4,16,10],[16,11,17,11],[17,6,17,8],[18,6,18,8],[19,6,19,8],[20,6,20,8],[21,6,21,8],[22,6,22,8],[23,6,23,8],[24,6,24,8],[25,6,25,8],[26,6,26,8],[27,6,27,8],[28,6,28,8],[29,6,29,8],[30,6,30,8],[31,6,31,8],[32,6,32,8],[33,6,33,8],[34,6,34,8],[35,0,35,11],[36,0,36,6],[36,8,36,11],[37,0,38,0],[37,1,38,1],[37,2,38,2],[37,3,38,3],[37,4,37,10],[37,11,38,11],[38,6,38,8],[39,6,39,8],[40,6,40,8],[41,6,41,8],[42,6,42,8],[43,6,43,8],[44,6,44,8],[45,6,45,8],[46,6,46,8],[47,6,47,8],[48,6,48,8],[49,6,49,8],[50,6,50,8],[51,6,51,8],[52,6,52,8],[53,6,53,8],[54,6,54,8],[55,6,55,8],[56,6,56,8],[57,6,57,8],[58,6,58,8],[59,6,59,8],[60,6,60,8],[61,6,61,8],[62,6,62,8],[63,6,63,8],[64,6,64,8],[65,6,65,8],[66,6,66,8],[67,6,67,8],[68,6,68,8],[69,6,69,8],[70,6,70,8]]}
["综合单价分析表"]
["工程名称：广东以色列科研楼部分实验室工艺一体化设备购买及配套安装项目-通风工程",{"$nulls":7},"第 1 页  共 3 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","金额（元）",{"$nulls":6},"综合单价"]
[{"$nulls":4},"人工费","材料费","机械使用费",null,null,"管理费","利润"]
[1,"030108001001","离心风机 SG-2F-01 额定风量：1600CMH全压：350Pa 功率：2kW","1.离心式通(引)风机安装 设备重量(t以内) 0.5\n2.软管接口制作安装\n3.防雨罩\n4.软管接口制作安装\n5.设备支架制作\n6.设备支架安装\n7.减震器安装"]
[2,"030701003001","变频多联四面出风式空调室内机 制冷量4.5W","1.整体式空调机组(吊装)安装 制冷量(kW) 30以下\n2.设备支架制作\n3.设备支架安装"]
[3,"011304002001","单层百叶风口300*300","1.风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 1280"]
[4,"011304002003","单层百叶风口400*400","1.风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 1800"]
[5,"011304002005","方形散流器400*400","1.风口安装 方形散流器 周长(mm以内) 2000"]
[6,"011304002006","方形散流器500*500","1.风口安装 方形散流器 周长(mm以内) 2000"]
[7,"011304002007","方形散流器600*600","1.风口安装 方形散流器 周长(mm以内) 2500"]
[8,"030702007001","塑料圆形风管制作安装 直径×壁厚(mm) ≤320×3","1.塑料圆形风管制作安装 直径×壁厚(mm) ≤320×3"]
[9,"030702007003","塑料矩形风管制作安装 长边长×壁厚(mm) ≤500×4","1.塑料矩形风管制作安装 长边长×壁厚(mm) ≤500×4"]
[10,"030702007002","镀锌薄钢板矩形净化风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤320","1.镀锌薄钢板矩形净化风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤320\n2.发泡橡塑保温板安装 通风管道 厚度(mm以内/层) 30"]
["综合单价分析表"]
["工程名称：广东以色列科研楼部分实验室工艺一体化设备购买及配套安装项目-通风工程",{"$nulls":7},"第 2 页  共 3 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","金额（元）",{"$nulls":6},"综合单价"]
[{"$nulls":4},"人工费","材料费","机械使用费",null,null,"管理费","利润"]
[11,"030702007004","镀锌薄钢板矩形净化风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤450","1.镀锌薄钢板矩形净化风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤450\n2.发泡橡塑保温板安装 通风管道 厚度(mm以内/层) 30"]
[12,"030703005001","手动调节阀DN200","1.碳钢 调节阀安装 圆、方形风管蝶阀 周长(mm以内) 800"]
[13,"030703005005","手动调节阀DN315","1.碳钢 调节阀安装 圆、方形风管蝶阀 周长(mm以内) 800"]
[14,"030703005003","手动调节阀320*200","1.碳钢 调节阀安装 圆、方形风管蝶阀 周长(mm以内) 1600"]
[15,"030703005010","手动调节阀400*200","1.碳钢 调节阀安装 圆、方形风管蝶阀 周长(mm以内) 1600"]
[16,"030703005007","手动调节阀400*250","1.碳钢 调节阀安装 圆、方形风管蝶阀 周长(mm以内) 1600"]
[17,"030703005012","手动调节阀400*300","1.碳钢 调节阀安装 圆、方形风管蝶阀 周长(mm以内) 1600"]
[18,"030703005002","手动调节阀500*250","1.圆、方形不锈钢蝶阀安装 周长(mm以内) 1700"]
[19,"030703005008","变风量调节阀400*250","1.变风量控制器"]
[20,"030703005014","变风量调节阀300*200","1.变风量控制器"]
[21,"030703005015","变风量调节阀DN200","1.变风量控制器"]
[22,"030703005009","定风量阀400*250","1.碳钢 调节阀安装 圆、方形风管蝶阀 周长(mm以内) 800"]
[23,"030703005006","定风量阀φ200","1.碳钢 调节阀安装 圆、方形风管蝶阀 周长(mm以内) 800"]
[24,"030703001001","风管止回阀315","1.碳钢 调节阀安装 圆、方形风管蝶阀 周长(mm以内) 800"]
[25,"031301018001","墙体开孔","1.人工打孔(洞) 砖结构(洞口截面mm) 300×300以外"]
[26,"031301018002","墙体开孔","1.人工打孔(洞) 砖结构(洞口截面mm) 300×300以内"]
[27,"030801006001","气路不锈钢管306LDN40","1.低压 不锈钢管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 40\n2.低中压管道液压试验 公称直径(mm以内) 100\n3.空气吹扫 公称直径(mm以内) 50"]
["综合单价分析表"]
["工程名称：广东以色列科研楼部分实验室工艺一体化设备购买及配套安装项目-通风工程",{"$nulls":7},"第 3 页  共 3 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","金额（元）",{"$nulls":6},"综合单价"]
[{"$nulls":4},"人工费","材料费","机械使用费",null,null,"管理费","利润"]
[28,"030503008001","卡套接头","1.低压 螺纹阀门 公称直径(mm以内) 40"]
[29,"030807001001","螺纹阀门","1.低压 螺纹阀门 公称直径(mm以内) 40"]
[30,"030807001002","气路阀","1.低压 螺纹阀门 公称直径(mm以内) 40"]

{"sheet":"5.1-1单位工程人材机汇总表","index":2,"n_rows":135,"n_cols":11,"rows_kept":135,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,6],[1,8,1,10],[2,6,2,8],[3,6,3,8],[4,6,4,8],[5,6,5,8],[6,6,6,8],[7,6,7,8],[8,6,8,8],[9,6,9,8],[10,6,10,8],[11,6,11,8],[12,6,12,8],[13,6,13,8],[14,6,14,8],[15,6,15,8],[16,6,16,8],[17,6,17,8],[18,6,18,8],[19,6,19,8],[20,6,20,8],[21,6,21,8],[22,6,22,8],[23,6,23,8],[24,6,24,8],[25,6,25,8],[26,6,26,8],[27,6,27,8],[28,6,28,8],[29,6,29,8],[30,6,30,8],[31,6,31,8],[32,6,32,8],[33,6,33,8],[34,6,34,8],[35,6,35,8],[36,0,36,10],[37,0,37,6],[37,8,37,10],[38,6,38,8],[39,6,39,8],[40,6,40,8],[41,6,41,8],[42,6,42,8],[43,6,43,8],[44,6,44,8],[45,6,45,8],[46,6,46,8],[47,6,47,8],[48,6,48,8],[49,6,49,8],[50,6,50,8],[51,6,51,8],[52,6,52,8],[53,6,53,8],[54,6,54,8],[55,6,55,8],[56,6,56,8],[57,6,57,8],[58,6,58,8],[59,6,59,8],[60,6,60,8],[61,6,61,8],[62,6,62,8],[63,6,63,8],[64,6,64,8],[65,6,65,8],[66,6,66,8],[67,6,67,8],[68,6,68,8],[69,6,69,8],[70,6,70,8],[71,6,71,8],[72,0,72,10],[73,0,73,6],[73,8,73,10],[74,6,74,8],[75,6,75,8],[76,6,76,8],[77,6,77,8],[78,6,78,8],[79,6,79,8],[80,6,80,8],[81,6,81,8],[82,6,82,8],[83,6,83,8],[84,6,84,8],[85,6,85,8],[86,6,86,8],[87,6,87,8],[88,6,88,8],[89,6,89,8],[90,6,90,8],[91,6,91,8],[92,6,92,8],[93,6,93,8],[94,6,94,8],[95,6,95,8],[96,6,96,8],[97,6,97,8],[98,0,98,10],[99,0,99,6],[99,8,99,10],[100,6,100,8],[101,6,101,8],[102,6,102,8],[103,6,103,8],[104,6,104,8],[105,6,105,8],[106,6,106,8],[107,6,107,8],[108,6,108,8],[109,6,109,8],[110,6,110,8],[111,6,111,8],[112,6,112,8],[113,6,113,8],[114,6,114,8],[115,6,115,8],[116,6,116,8],[117,6,117,8],[118,6,118,8],[119,6,119,8],[120,6,120,8],[121,6,121,8],[122,6,122,8],[123,6,123,8],[124,6,124,8],[125,6,125,8],[126,6,126,8],[127,6,127,8],[128,6,128,8],[129,6,129,8],[130,6,130,8],[131,6,131,8],[132,6,132,8],[133,6,133,8],[134,6,134,8]]}
["单位工程人材机汇总表"]
["工程名称：广东以色列科研楼部分实验室工艺一体化设备购买及配套安装项目-通风工程",{"$nulls":7},"第 1 页  共 4 页"]
["序号","编码","名称及规格","单位","数量","单价\n（元）","合价\n（元）",null,null,"品牌","厂家"]
[1,"17050017@8","气路不锈钢管306LDN40","m",29.0447]
[2,"18010775","黑玛钢活接头DN40","个",193.92]
[3,"19000001@3","螺纹阀门","个",96.96]
[4,"19000001@4","气路阀","个",23.23]
[5,"19000001@5","卡套接头","个",73.73]
[6,"00010010","人工费","元",51452.4724]
[7,"RGFTZ","人工费调整","元",1336.1609]
[8,"01010031","热轧圆盘条φ10以内","kg",8.5285]
[9,"01130002","扁钢综合","kg",6.9704]
[10,"01130002@1","扁钢综合","kg",12.48]
[11,"01210001","角钢综合","kg",346.912]
[12,"01210001@1","角钢综合","kg",27.495]
[13,"01290003","钢板综合","kg",9.4249]
[14,"01350020","紫铜板综合","kg",0.2]
[15,"02010010","橡胶板综合","kg",7.0309]
[16,"02010060","耐酸橡胶板3","kg",6.64]
[17,"02010100","石棉橡胶板3~6","kg",0.3]
[18,"02090030","聚氯乙烯薄膜","kg",4.3958]
[19,"02110030","聚氯乙烯板6","m2",8.6076]
[20,"02110040","聚氯乙烯板8","m2",5.1829]
[21,"02110140","软聚氯乙烯板4","m2",5.5475]
[22,"02130010","打包带","kg",1.1722]
[23,"02270001","棉纱","kg",1.0472]
[24,"02270010","白布","m",5.861]
[25,"02270020","白布","kg",0.315]
[26,"02310001","帆布","m2",2.2655]
[27,"03010010","铆钉综合","kg",0.1379]
[28,"03010030","镀锌铆钉M4","kg",2.4252]
[29,"03010565","六角螺栓M2~5×4~20","十套",5.4]
[30,"03010590","六角螺栓M6×75","十套",20.4]
[31,"03010605","六角螺栓M8×75","十套",116.8194]
[32,"03011295","不锈钢六角螺栓M8×50","十套",16.48]
[33,"03011490","镀锌六角螺栓M8×75","十套",81.2091]
["单位工程人材机汇总表"]
["工程名称：广东以色列科研楼部分实验室工艺一体化设备购买及配套安装项目-通风工程",{"$nulls":7},"第 2 页  共 4 页"]
["序号","编码","名称及规格","单位","数量","单价\n（元）","合价\n（元）",null,null,"品牌","厂家"]
[34,"03013051","膨胀螺栓M10","十套",1.224]
[35,"03013181","膨胀螺栓M12×100","十套",0.7981]
[36,"03013475","金属膨胀螺栓M12","十套",0.8]
[37,"03014411","六角螺母综合","kg",0.5806]
[38,"03016011","垫圈综合","kg",0.0329]
[39,"03016211","不锈钢垫圈M10~12","十个",16.48]
[40,"03016411","垫圈M10~20","十个",51.272]
[41,"03016421","垫圈M2~8","十个",172.1228]
[42,"03131071","尼龙砂轮片φ100×16×3","片",0.1655]
[43,"03131101","尼龙砂轮片φ400","片",3.8658]
[44,"03135001","低碳钢焊条综合","kg",10.0509]
[45,"03135021","低碳钢焊条结422 φ3.2","kg",1.1928]
[46,"03135161","硬聚氯乙烯焊条φ4","kg",59.6285]
[47,"03139081","冲击钻头φ8~16","个",0.7783]
[48,"03213071","斜垫铁Q195~Q235 1#","kg",3.06]
[49,"03213251","平垫铁Q195~Q235 1#","kg",3.048]
[50,"03214271","打包铁卡子","十个",9.876]
[51,"04010020","复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5","kg",65.25]
[52,"04030015","中砂","m3",0.115]
[53,"04050035","碎石20","m3",0.126]
[54,"05030200","木板","m3",0.008]
[55,"13030240","厚漆","kg",0.0068]
[56,"14010010","清油","kg",2.3E-3]
[57,"14030030","煤油","kg",3.15]
[58,"14030040","汽油综合","kg",1.02]
[59,"14070050","机油综合","kg",1.1128]
[60,"14090030","黄甘油","kg",0.202]
[61,"14350690","洗涤剂","kg",42.9025]
[62,"14390070","氧气","m3",2.9447]
[63,"14390100","乙炔气","kg",0.9862]
[64,"14410030","401胶","kg",2.2383]
[65,"14410430","密封胶","kg",11.722]
[66,"14410670","胶粘剂保温材料专用","kg",11.4876]
["单位工程人材机汇总表"]
["工程名称：广东以色列科研楼部分实验室工艺一体化设备购买及配套安装项目-通风工程",{"$nulls":7},"第 3 页  共 4 页"]
["序号","编码","名称及规格","单位","数量","单价\n（元）","合价\n（元）",null,null,"品牌","厂家"]
[67,"15010080","石棉编绳φ11~25","kg",0.3]
[68,"15130180","闭孔乳胶海绵δ5","kg",6.125]
[69,"34090001","白绸","m2",5.861]
[70,"34110010","水","m3",2.4452]
[71,"34110010@3","水","m3",0.0046]
[72,"99450760","其他材料费","元",1169.098]
[73,"BCCLF1","防雨罩","个",1]
[74,"01000003@1","型钢","kg",6.2972]
[75,"01000003@2","型钢","kg",17.472]
[76,"01290303@1","镀锌薄钢板矩形净化风管长边长(mm) ≤320","m2",14.3165]
[77,"01290303@2","镀锌薄钢板矩形净化风管长边长(mm) ≤450","m2",53.0264]
[78,"02110010@1","PP材质圆形风管≤320","m2",86.8098]
[79,"02110010@2","PP材质矩形风管≤500","m2",57.188]
[80,"14430250","专用粘胶带","m",175.83]
[81,"15000005@2","橡塑保温棉厚度30mm","m2",67.4015]
[82,"22410013@1","单层百叶风口400*400","个",2]
[83,"22410013@3","单层百叶风口300*300","个",1]
[84,"22430010@2","方形散流器400*400","个",1]
[85,"22430010@3","方形散流器500*500","个",1]
[86,"22430010@4","方形散流器600*600","个",4]
[87,"22530130@10","定量调节阀φ200","个",4]
[88,"22530130@11","定风量阀400*250","个",1]
[89,"22530130@3","风管止回阀315","个",1]
["单位工程人材机汇总表"]
["工程名称：广东以色列科研楼部分实验室工艺一体化设备购买及配套安装项目-通风工程",{"$nulls":7},"第 4 页  共 4 页"]
["序号","编码","名称及规格","单位","数量","单价\n（元）","合价\n（元）",null,null,"品牌","厂家"]
[90,"22530130@4","手动调节阀DN200","个",3]
[91,"22530130@5","手动调节阀DN315","个",1]
[92,"22530130@6","手动调节阀320*200","个",2]
[93,"22530130@7","手动调节阀400*200","个",1]
[94,"22530130@8","手动调节阀400*250","个",4]
[95,"22530130@9","手动调节阀400*300","个",1]
[96,"22530190@4","手动调节阀500*250","个",4]
[97,"22570040","减振器","个",4]
[98,"50030001@1","变频多联空调室内机 制冷量4.5W","台",1]
[99,"50290030","离心式通风机","台",1]
[100,"55270030@1","变风量调节阀400*250","个",1]
[101,"55270030@3","变风量调节阀300*200","个",1]
[102,"55270030@4","变风量调节阀DN200","个",1]
[103,"00010003","机上人工","工日",0.151]
[104,"99450630","折旧费","元",769.2671]
[105,"99450640","检修费","元",109.7453]
[106,"99450650","维护费","元",386.1614]
[107,"99450660","安拆费","元",1630.844]
[108,"99450680","柴油(机械用)0#","kg",2.734]
[109,"99450680@1","柴油(机械用)0#","kg",0.8867]
[110,"99450700","电(机械用)","kw·h",4910.6651]
[111,"99450700@3","电(机械用)","kw·h",35.9395]
[112,"99451300","校验费","元",8.601]
[113,"03135041","不锈钢焊条综合","kg",0.2117]
{"$rows_empty":9}
[null,null,"合计"]